강원특별자치도 고시 제2025-224호

우각천 하천기본계획(부분변경) 고시

｢하천법｣ 제25조 및 같은 법 시행령 제24조 및 시행규칙 제13조의 규정에 의하여 우각천 하천기본계획(부분변경)을 아래와 같이 고시하오니 관계인은 열람하시기 바랍니다.

2025년  6월  18일

강 원 특 별 자 치 도 지 사

1. 목   적

『우각 자연재해위험개선지구 정비사업』으로 재가설되는 우각2교(우각천 No.9+077)의 하폭변경에 따른 하천기본계획에 대한 부분변경을 하고자 함

수계명	하천명	과업구간		수립연장 (km)	비 고
		시 점	종 점
한강	우각천	인제군 상남면 김부리 654-1 금부교	인제군 남면 부평리 산72-1 소양강(국가) 합류점	18.08	부분변경

2. 연평균강우량 및 수자원 부존량

(단위 : 백만㎥/년)

하천명	연평균 강우량 (mm)	유역 면적 (㎢)	수자원 총량	유출량			손실량	비고
				홍수시	평상시	계
우각천	1,153	81.04	93.463	35.302	6.610	41.912	51.551
			(100.00%)	(37.77%)	(7.07%)	(44.84%)	(55.16%)

3. 하천유역의 지역별 및 홍수방어시설별 홍수배분계획

하천명	주요지점명	유역 면적 (㎢)	계획 규모 (년)	기 본 홍수량 (㎥/s)	계획홍수량(㎥/s)		유역 및 홍수방어 시설별 홍수량 (㎥/s)
					하도분담	유역분담
우각천	우각천 종점	81.04	80년	660	660	-	-
	우안세천 합류 후	76.67	〃	660	660	-	-
	우안세천 합류 전	73.07	〃	660	660	-	-
	갑둔리 세천 합류 후	68.76	〃	660	660	-	-
	갑둔리 세천 합류 전	60.80	〃	590	590	-	-
	옥토골 세천 합류 후	56.83	〃	580	580	-	-
	옥토골 세천 합류 전	43.76	〃	470	470	-	-
	정자천 합류 후	39.03	〃	470	470	-	-
	정자천 합류 전	19.83	〃	280	280	-	-
	지랭이 세천 합류 후	16.00	〃	280	280	-	-
	지랭이 세천 합류 전	15.18	〃	280	280	-	-
	하단지골 세천 합류 후	13.15	〃	280	280	-	-
	하단지골 세천 합류 전	9.51	〃	220	220	-	-

4 하천의 주요지점별 기본홍수량, 계획홍수량, 계획홍수위, 계획하폭

하천명	측 점 (No.)	기 본 홍수량 (m³/s)	계 획 홍수량 (m³/s)	계 획 홍수위 (EL.m)	하폭(m)		비 고
					현재	계획
우각천	0+000	660	660	198.00	180	-	우각천 종점
	1+926	660	660	216.74	40	-	도수교
	2+458	660	660	225.57	49	49	우각1교
	4+827	660	660	265.80	56	-	갑둔1교
	6+065	660	660	289.69	50	-	소치1교_1
	6+198	660	660	293.06	40	40	갑둔2교
	6+780	660	660	301.16	52	-	둔지교
	7+717	590	590	315.38	49	49	소치교
	8+441	590	590	329.49	40	40	갑둔교
	9+077	470	470	342.16	46	37	우각2교(이설)_변경
	10+609	470	470	386.38	38	38	우각3교
	15+979	280	280	595.85	59	-	우각4교
	17+396	220	220	629.13	98	-	우각5교
	17+847	220	220	639.55	22	-	우각6교
	18+082	220	220	645.93	12	-	금부교(시점)

5. 보전지구․복원지구․친수지구에 관한 사항

하천명	구간		안별	지구구분		하천현황 및 관리계획
	시점	종점		일반	세분화
우각천	0+000	7+764	양안	보전	일반 보전	하천 현황	ㆍBOD 기준 수질 Ⅰ등급, 생태자연도 1등급 ㆍ최하류부는 소양강댐 수몰지역이고, 대부분 산지구간으로 자연경관 매우 우수
						관리 계획	ㆍ인공시설물 설치 지양, 훼손되지 않은 자연상태와 하천경관 유지를 위해 보전계획 수립, 하천정비 시 자연친화적 방안 도입
	7+764	11+036	양안	복원	복원	하천 현황	ㆍBOD 기준 수질 Ⅰ등급, 생태자연도 1등급 ㆍ대부분 농경지, 주거지, 상업지(펜션 등) 위치 ㆍ하도 내 식생이 우수하고, 배후지가 산지로 자연경관 우수
						관리 계획	ㆍ하천의 종횡단시설물 개선 등 하천 경관의 복원 또는 개선을 위한 계획 수립, 보전복원계획
	11+036	18+082	양안	보전	일반 보전	하천 현황	ㆍBOD 기준 수질 Ⅰ등급, 생태자연도 1등급 ㆍ군부대가 위치하며, 하도 내 식생이 우수하고, 배후지가 산지로 자연경관 우수
						관리 계획	ㆍ인공시설물 설치 지양, 훼손되지 않은 자연상태와 하천경관 유지를 위해 보전계획 수립, 하천정비 시 자연친화적 방안 도입

6. 하천기본계획 열람에 관한 사항

○ 관계도서, 도면 등 상세한 내용은 강원특별자치도 건설교통국 하천과(☎ 033-249-2814) 및 인제군 도시건설국 안전교통과(☎ 033-460-4658)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.